Приложение № 30
Краткий тематический глоссарий
Авлакоген – крупная линейная отрицательная структура, формирование которой обусловлено развитием системы субпараллельных разломов, по которым центральная часть блоков опущена. Протяженность до нескольких сот километров, ширина – первые десятки километров. Они выполнены мощными толщами (первые тысячи метров и иногда до десятка километров) осадочных пород, часто переслаивающихся с эффузивными и интрузивными образованиями. Породы часто дислоцированы в зонах разломов. Рассматриваются как типичные структуры тафрогенного (переходного) комплекса в структуре древних платформ и эпипалеозойских плит, порой представляют собой пограничные, шовные структуры. В пределах древней Восточно-Европейской платформы формирование авлакогенов связывается с рифейским – вендским временем, на некоторых участках эпипалеозойской Западно-Сибирской плиты – с рэтским - лейассовым временем. Пример: Пачелмский авлакоген, Вилюйский авлакоген.
Азимут падения (азимут проекции линии падения) – правый векториальный угол, заключенный между линией северного меридиана (0^0 или 360^0) и проекцией линии падения на горизонтальную плоскость. Измеряется в горизонтальной плоскости.
Азимут простирания (азимут линии простирания) – правый векториальный угол, заключенный между линией северного меридиана (0^0 или 360^0) и ближайшим отрезком линии простирания. Измеряется в горизонтальной плоскости.
Амплитуда (высота) складок – значение превышения гипсометрического положения наиболее высокой точки антиклинали (свода, гребня) над наиболее низкой высотной точкой в своде сопряженной синклинали, устанавливаемое по одной и той же поверхности напластования (слоя). Другими словами, это расстояние по вертикали между перегибами (замками, шарнирами) поверхности (кровли или подошвы) одного и того же пласта, выделенного в строении двух соседних структур - антиклинали и синклинали. В зависимости от строения пликативных деформаций устанавливаются значения истинной и вертикальной амплитуды.
Антиформа – пликативная «положительная» структура, деформация слоев в виде их изгиба (перегиба) выпуклостью вверх, характеризующаяся рядом признаков: - центральная часть структуры (ядро) сложена более древним комплексом образований, чем крылья и периклинали; - слои, слагающие крылья структуры погружаются в направлении от свода, который обычно расположен гипсометрически выше ядра складки. Термин широкого общего употребления в отношении многих положительных пликативных деформаций, без рассмотрения особенностей сложения складок. В некоторых случаях, определение «антиформа», как, соответственно, и «синформа», применяется при описании сложных перевернутых складок или когда стратиграфическая последовательность слоев слагающих складку достоверно не установлена.
Антеклиза [от греч. аnti - против и klisis – наклонение] - крупная положительная структура (антиформа), поднятие субизометричных очертаний в пределах плитного комплекса платформ. Обычно характеризуется небольшими углами наклона крыльев и сокращенным стратиграфическим разрезом осадочного чехла на приподнятых участках (сводах). Площадь антеклизы достигает первых десятков и сотен квадратных километров. Иногда в пределах антеклиз прослеживаются локальные выходы на земную поверхность образований кристаллического фундамента. Пример: Воронежская антеклиза, Волго-Уральская антеклиза.
Антиклинорий – крупная линейная антиформа, протяженностью до нескольких тысяч километров при ширине в первые десятки и сотни километров. Это структура первого порядка в пределах горно-складчатых сооружений и складчатых областей. Обычно антиклинории представляют собой сложную систему сопряженных пликативных и дизъюнктивных структур, в целом образующих выход в центральных ее частях наиболее древних образований, часто – в виде выступов предшествующих структурно-формационных комплексов, крупных магматических массивов. Пример: Большой Кавказский мегаантиклинорий, Башкирский антиклинорий.
Антиклиналь – общий термин, определяющий отношение пликативной деформации к положительным структурам, без уточнения морфологических и параметрических характеристик. В этом смысле термин «антиклиналь» до некоторой степени можно рассматривать как синоним термина «антиформа». Это складка, обращенная замком вверх, ядро которой, центральную и глубинную часть, слагают наиболее древние породы, а падение крыльев направлено от свода структуры.
Антиклиналь (синклиналь) линейная – пликативная структура, значение соотношения протяженности поперечной (короткой) и продольной (длинной) осей которой не превышает 1 : 3 – 1 : 5.
Антиклиналь (синклиналь) брахиформная - пликативная структура, значение соотношения протяженности поперечной (короткой) и продольной (длинной) осей которой равно или превышает 1 : 10.
Батолит - абиссальное интрузивное дискордантное тело, обычно крупное по размерам и овальных, округлых очертаний в плане, размером до сотен и тысяч км^2. Преимущественно сложены гранитами и гранодиоритами. В верхней, апикальной, части батолитов часто выделяются апофизы, выделения даек и ксенолиты вмещающих образований.
Блок – термин широкого спектра использования, чаще применяется для обозначения обособленных, разломными нарушениями или на общем фоне равномерного залегания горных пород, элементов единой и очень крупной структуры или структурной зоны (области). Это могут быть блоки фундамента, выраженные в строении осадочного чехла, магматического массива, сильно дислоцированного комплекса и т.д.
Вал – линейная, протяженная и относительно пологая положительная структура, характерная для структурного плана платформ (плит). Валы порой формируются как инверсионные структуры, испытывавшие на протяжении мезозоя и кайнозоя конседиментационное развитие, в этом случае они часто ограничены флексурами. В составе валов обычно выделяется цепочка подчиненных локальных поднятий. Пример: Ртищевско – Баландинский вал.
Взброс - разрывное нарушение с углом сместителя менее 45°(пологий сброс), в пределах 45-80° (крутой сброс) и более 80° (вертикальный сброс), при котором поднятый блок сложен более древними образованиями и перекрывает залегающие в лежащем блоке одновозрастные и более молодые породы. В этом случае прослеживается, в вертикальной плоскости, повторение одновозрастных слоев, в результате перекрытия той или иной амплитуды. Перемещения прослеживаются в горизонтальной и вертикальной плоскости, но доминируют вертикальные перемещения.
Впадина – относительно изометричная отрицательная (прогнутая, синформная) структура в составе осадочного комплекса. При этом слои осадочных пород, слагающие ее, отличаются от одновозрастных образований в пределах сопряженных положительных структур большей мощностью и, обычно, более карбонатным составом, сформировавшимся в относительно глубоководных условиях. По взаимоотношению к структурному плану предшествующих геологических эпох, впадины рассматриваются как наложенные и унаследованного развития. Особо место занимают перикратонные впадины в пределах древних платформ – Прикаспийская впадина, Иркутский амфитеатр (впадина).
Выклинивание слоя (пласта) - уменьшение мощности слоя (пласта) до полного его исчезновения по простиранию. Первичное выклинивание обуславливается морфологией первичного осадочного тела и генезисом образований. Вторичное выклинивание обусловлено эрозионным срезом сформировавшихся пород (осадков) в результате последующих перерывов в осадконакоплении.
Гарполит – гипабиссальное субконкордантное интрузивное тело слабо изогнутой и серповидной формы в вертикальной плоскости. Обычно нижняя часть гарполита секущая, а верхняя залегает почти согласно с вмещающими породами. Верхняя поверхность выпуклая.
Геодинамика – направление в геологических исследованиях, связанное с изучением разнообразного спектра активных геологических процессов и их проявлений, современных экзогенных процессов, магматических явлений, стрессовых напряжений и т.п.
Геологическая съемка (геологическое картирование) – комплексное, объемное во многих отношениях, полевое изучение геологических объектов (оврагов, обрывов, карьеров, кернового материала скважин и т.д.) в пределах некоторой территории, с целью создания серии геологических карт, на основе разработанной стратиграфической легенды (шкалы геологического времени), геологических разрезов (профилей) и соответствующего текстового отчета с приложениями, которые подготавливаются во время камеральной обработки полученных материалов (образцов).
Геология структурная – раздел геологии, изучающий морфологию и происхождение форм залегания горных пород и тектонические нарушения (складчатые и разрывные деформации) и выявляющий закономерности размещения и сочетания разнообразных структурных форм в пределах региона и литосферы. Исследования структурной геологии имеют значение для поисковых и разведочных работ, так как многие полезные ископаемые, особенно нефть и газ, связаны с определенными структурными формами верхней части земной коры. Существенным аспектом исследований является морфологическое направление, выработка иерархии структурных форм.
Геологическое тело (объект) – объективно существующий объект, который может быть выделен среди вмещающих геологических тел благодаря некоторой обособленности по вещественному составу и пространственным характеристикам, наличию так или иначе выраженных оконтуривающих его поверхностей (границ). Термин широкого использования, используется как при анализе геологических карт и данных скважинной и площадной геофизики, в пределах выхода образований кристаллического или складчатого фундамента, в частности, на первых этапах геологического изучения территорий и неоднозначности генезиса того или иного объекта, структуры. В качестве геологических объектов в широком смысле слова могут рассматриваться биогермы и линзы, отдельные пласты углей, дизъюнктивные нарушения, аллохтонные блоки, интрузивные тела, останцы тектонических надвигов.
Голова пласта – апикальные, самые верхние части вертикально залегающих пластов, обычно прослеживаемых по земной поверхности и несогласно перекрываемые более молодыми образованиями. В некоторых случаях – это окончание пласта, обусловленное его срезанием в предыдущие эпохи или в настоящее время. В случаях вертикального залегания слоев говорят, что они «поставлены на голову».
Гомоклиналь – моноклиналь, с выдержанной, на значительном пространстве, величиной наклона слоев, которая обычно составляет первые градусы. Считается, что гомоклиналь не осложнена флексурными перегибами и разрывными нарушениями.
Горст – линейная, протяженная дизъюнктивная структура, образованная системой субпараллельных разломов, по которым центральные блоки приподняты, одновозрастные геологические тела в них расположены гипсометрически выше, чем в бортовых блоках. В центральных блоках стратиграфический интервал отложений сокращен и на поверхность выходят наиболее древние отложения по сравнению с участками бортовых блоков, сложенных более полным интервалом пород, где на поверхность выходят относительно более молодые породы. Горсты могут быть образованы по взбросам или сбросам, быть простыми и сложными, ступенчатыми, симметричными и асимметричными, конседиментационными и постседиментационными и т.д.
Горст – антиклиналь – структура сопряженного (сочетованного, иногда парагенетического) происхождения, в строении которой слои горных пород образуют положительную пликативную складку, которая осложнена системой субпараллельных продольных разломов, центральные блоки по которым приподняты и соответствуют сводовой (центральной) части складки. Соотношение значимости и времени проявления пликативных и дизъюнктивных деформаций при формировании горст - антиклинали весьма различны.
Горячий контакт – поверхность взаимодействия подвижных и перегретых магматических расплавов, интрузивных тел и вулканических лав, с вмещающими породами, вследствие чего происходит переработка последних и формирование специфических контактных образований (скарнов, грейзенов). При анализе геологических карт положение участков горячего контакта позволяет оценить время формирования магматического тела и морфологические особенности его поверхности. На геологической карте участки горячего контакта показываются крапом, цвет которого соответствует обозначению состава интрузии.
Грабен – линейная, протяженная дизъюнктивная структура, образованная системой субпараллельных разломов, сбросов, по которым центральные блоки опущены, и залегающие здесь одновозрастные геологические тела расположены гипсометрически ниже, чем в составе бортовых блоков. При этом центральные блоки сложены наиболее стратиграфически полным интервалом отложений и венчают их разрез наиболее молодые отложения, по сравнению с бортовыми блоками, где на поверхность выходят более древние образования. Грабены могут быть образованы по сбросам или взбросам, быть ступенчатыми и симметричными, конседиментационными и т.д. В узком смысле немецкий термин «грабен» является синонимом английского термина «рифт».
Грабен – синклиналь - структура сопряженного (сочетованного, иногда парагенетического) происхождения, в строении которой слои горных пород образуют отрицательную пликативную складку, которая осложнена системой субпараллельных продольных разломов, по которым центральные блоки опущены и соответствуют сводовой (центральной) части складки. Соотношение значимости и времени проявления пликативных и дизъюнктивных деформаций при формировании грабен - синклинали существенно различаются в каждом конкретном случае.
Гребень (складки) – условная линия максимальных гипсометрических отметок перегиба слоев слагающих пликативную структуру и расположенная выше ее свода (замка). Гребень проявляется в строении ныряющих, лежащих и реже – опрокинутых складок. Выделение гребневидного строения структур актуально при выделении зон потенциальных ловушек углеводородов. 
Дайки - гипабиссальные дискордантные интрузивные тела с субпараллельными поверхностями (контактами). Обычно это пласто- пластинообразные тела, ориентированные вертикально и в различной степени наклонные, всегда секущие вмещающие образования. Протяженность даек значительно превышает их толщину, при чем значения этих параметров изменяется в больших пределах. Взаимоотношения комплекса даек между собой и по отношению к вмещающим породам весьма разнообразны. В значительной степени дайки сопровождают развитие зон (полей) повешенной трещиноватости, в том числе и над крупными магматическими очагами. Распространены представления о трещинных, секущих (параллельных) и кольцевых дайках.
Депрессия – зона прогибания участка земной коры отличающаяся субизометричными очертаниями, формирующаяся преимущественно в пределах плит. В качестве депрессий иногда рассматривают отрицательные структуры, величина прогибания которых, в отдельные моменты времени по тем или иным причинам, не компенсировалась процессами седиментации. Это приводило к аномальному выделению данной структуры на фоне площадного анализа литологии и мощности одновозрастных отложений в пределах региона. Пример: Карамышская депрессия.
Диапировая структура (соляный купол, грязевой вулкан) – атектоническая, преимущественно гравитационная по происхождению положительная структура (антиформа, поднятие) в толще осадочных пород, внутренняя часть которого (ядро) сложено галогенными или пелитовыми породами большой мощности (каменная соль, гипс, ангидрит и т.д.). Благодаря относительно более низкому удельному весу, в сравнении с перекрывающими толщами, породы ядра «всплывают», приподнимая и нарушая перекрывающие в своде породы. К сводовым частям открытых соляных куполов нередко приурочены соляные озера. Пример: оз. Баскунчак, оз. Эльтон в Прикаспии. Глинистые диапиры морфологически кардинально отличаются развитием грязевых вулканов, выбросами газа и углеводородов. Пример: грязевые вулканы на территории Таманского и Апшеронского полуостровов. Представления о диапировых структурах используется и при описании тектонических структур, формирование которых обусловлено всплыванием магматических тел или гнейсовых куполов.
Дислокации – сочетание линейно- или спорадически расположенных положительных и, иногда, сопряженных отрицательных структур, осложненных разломами, объединяемых в единую группу по приуроченности к крупному геотектоническому элементу и на основании общности происхождения, что обычно и обуславливает пространственное взаимоотношение всех рассматриваемых структур. Обычно выделяются в пределах плитного комплекса, где на фоне моноклинального залегания слоев осадочного комплекса аномально выглядят структуры расположенные линейно, в виде изогнутых линий – приуроченные к приподнятым крыльям флексур или валов. Пример: Саратовские дислокации, Южно-Эмбенские дислокации и т.д. В настоящее время рассматривается как устаревший термин.
Длина складки – расстояние, измеряемое по продольной осевой линии смежных структур, между центрами замков сопряженных складок. Устанавливается либо по поверхности (кровле или подошве) определенного слоя, слагающего периклинальное или центриклинальное окончание структуры (по геологической карте) или по принятой стратоизогипсе (по структурной карте).
Жилы - мелкие секущие или согласные тела, обычно гидротермального происхождения, приуроченные к трещинам в горных породах и часто выполненные минеральными агрегатами. Обычно приурочены к апикальным участкам крупных интрузивных тел и к зонам повышенной трещиноватости.
Залегание - пространственное положение геологических тел в составе литосферы, преимущественно – континентальной земной коры. При этом учитываются взаимоотношения с подстилающими, вмещающими и перекрывающими породами, а также процессы произошедшие со времени формирования геологического тела в первоначальном, нормальном положении. Современное пространственное положение геологических тел (слоев) описывается элементами залегания поверхностей.
Замок – элемент пликативных деформаций, участок перегиба слоев – это общее, широкое понимание термина. В плане, участки перегиба слоев, замыкания структур определены как периклинали – в строении антиформ, и как центриклинали, в строении синформ. В вертикальной плоскости, в разрезе, у закрытых антиклиналей замок определяется как свод («сводовая залежь»), иногда как вершина, расположенный выше ядра складки. В строении синформ свод расположен гипсометрически ниже ядра, обычно при описании этих структур не используется.
Ингрессия – продвижение водных масс морских бассейнов в пределы континентальной или островной суши при постепенном затоплении рек впадающих в этот бассейн, их речных долин и прилегающих территорий. Пример: акчагыльская ингрессия на территории юго-востока Русской плиты.
Карта геологическая – графическое изображение на топографической основе (плоскости), в определенном масштабе, геологических тел и их пространственно-временных взаимоотношений, выделенных в пределах определенного участка территории (листа) или крупного геоструктурного элемента. Представляет собой объемное, многомерное отображение геологических тел, процессов в изменении их морфологии и во взаимоотношениях в новыми образованиями разного генезиса на протяжении геологического времени и до настоящего момента. Значительная информативность достигается за счет полного отображения полученной полевой информации в составляющих элементах карты: стратиграфической колонке, геологическом разрезе, условных обозначениях и собственно геологической карте. Цветом обозначается возраст осадочных и эффузивных, кроме плиоценовых и четвертичных, образований, состав интрузивных пород. Оттенок цвета указывает на детальность возраста осадочных образований и фазы формирования интрузивных тел. Основная и дополнительная информация на карте представлена в виде индексов, штриховых и пунктирных обозначений, значками показаны формы залегания поверхностей тел и наличие разрывных нарушений, различного рода контактов геологических тел. Выделяются обзорные (1:1 000 000 и мельче), мелко- (1:1 000 000 и 1:500 000). средне- (1:100000, 1:200 000) и крупномасштабные (1:50 000 и крупнее) геологические карты.
Карта схождения (карта изохор) – отображение на плоскости в выбранном масштабе и в заданном сечении изолиний морфологии поверхности геологических тел, представленное в виде линий равных абсолютных значений гипсометрических отметок (стратоизогипс). При этом значения абсолютных значений получены при пересчете значений абсолютных значений полученных по одному, обычно – верхнему, горизонту и отдельных параметров (глубины залегания, разницы в глубинах залегания, мощности) известных для рассчитываемого, нижнего горизонта. 
Карта мощности - отображение на плоскости в выбранном масштабе и с заданным сечением линий равных значений истинной мощности (изопахит) для некоторого стратиграфического интервала или условного комплекса образований с достоверной нижней и верхней поверхностью. При построении данной карты по значениям вертикальной мощности (толщины) обычно используют понятие «карта изохор».
Карта палеогеографическая – отображение на плоскости, в выбранном масштабе и реконструированной в том или ином виде географической ситуацией, существовавшей на протяжении некоторого времени (века, эпохи), восстановленной для всего Земного шара или отдельных территорий. Цветом отображается соотношение и очертания областей континентального и морского седиментогенеза и участки условной зональности по глубине бассейна и высоте рельефа, солености вод и т.д. Обозначается реконструированная климатическая зональность, направления перемещения водных масс и пути миграции морских и континентальных форм организмов, полученных значения палеотемператур и т.д.
Карта пластовая – отображение выхода (сечения) на условной горизонтальной плоскости или на проекции земной поверхности, в соответствующем масштабе, выбранного пласта, маркирующего горизонта, положение которого соответствует структурному плану территории или конкретного месторождения. Обычно указывается абсолютное значение гипсометрического уровня выбранной горизонтальной плоскости.
Карта структурная (стратоизогипс) – отображение на плоскости в выбранном масштабе морфологии маркирующих поверхностей геологических тел – пластов коллекторов, поверхностей несогласного залегания или магматических тел, представленное в виде линий равных абсолютных значений глубины залегания (стратоизогипс). Разработаны различные методы построения структурных и производных, палеоструктурных, карт, способствующих изучению строения и генезиса перспективных геологических объектов.
Карта структурно-тектоническая – графическое отображение на плоскости в выбранном масштабе и на соответствующей географической основе локальных участков земной коры с выделением в их пределах региональных и локальных пликативных и дизъюнктивных структур, реже – магматических тел и астроблем, выделенных к настоящему времени. Обычно это условное, внемасштабное построение, в виде структурно-тектонической схемы.
Карта тектоническая – графическое отображение на плоскости в выбранном масштабе и на соответствующей географической основе основных геоструктурных элементов земной коры и/или ее участков, существующих в настоящее время. Другими словами – это отображение этапности развития известных геоструктурных элементов земной коры, которые они проходят на современном геотектоническом этапе. Обычно отображаются участки океанической, континентальной коры и участки с переходным построением коры. Цветом, в пределах континентального сектора земной коры, обычно отображается возраст завершающей складчатости, консолидации континентальной коры на данной территории. Оттенком цвета отображается глубина залегания фундамента в пределах плитного комплекса, другими словами – мощность осадочного чехла в пределах плит и наложенных впадин. До настоящего времени общепринятых обозначений для построения тектонических карт нет.
Карта фактического материала – картографический документ, составленный по топографической основе картируемой территории, обычно в масштабе съемочных работ. Составляется непосредственно в поле. На карте указывается точная привязка всех полученных фактических данных, полученные при полевых исследованиях: пространственное и гипсометрическое положение обнажений и горные выработки с их номерами, места сборов фоссилий и проведения опробования интервалов разреза, элементы залегания выделенных геологических тел, разломов и т.д. Материалы карты обычно используются в камеральный период.
Кливаж [англ, cleavage - раскол] - способность пород раскалываться на пластинки и призмы по плотной системе тончайших параллельных поверхностей, секущих слоистость или согласных с ней. Считается, что возникает за счет параллельной ориентировки удлиненных минералов или образования системы тончайших трещин, часто параллельных, в условиях пластичных деформаций. Нередко маскирует истинную слоистость (напластование) пород.
Клипп – эрозионный останец тектонического надвига (покрова). В широком смысле – останец древних пород (образований), практически не используется.
Кратон – участок первичной континентальной коры, элемент первых континентов в структуре земной коры, характеризующийся устойчивым развитием на протяжении фанерозойской истории именно как одной из древних платформ. Термин больше исторического значения, владение которым свидетельствовало о профессиональной принадлежности, в настоящее время практически не используется, либо применяется в очень широком значении как любой элемент земной коры древнего заложения и стабильного развития в качестве некоего основания (фундамента). Если на флоте юнг проверяют на «профессионализм» продуванием макарон и заточкой лап якоря, то в Уральских геолого-съемочных партиях Саратовского университета обычно студентам настоятельно рекомендовали раскопать «кратон».
Кровля слоя (пласта) - стратиграфически более поздняя, верхняя поверхность, ограничивающая слой (пласт) и с положением которой связывается завершение осадконакопления в рассматриваемом временном интервале. У горизонтально залегающих слоев, в ненарушенном положении, кровля расположена гипсометрически выше подошвы на значение мощности этого слоя. Часто естественная кровля слоя отсутствует, так как часть интервала и верхняя поверхность слоя разрушены в предшествующее геологическое или в настоящее время.
Крыло складки – элемент строения пликативных структур, где слои залегают преимущественно моноклинально и простираются вдоль продольной оси структуры, ее «боковой» части. У большинства пликативных структур два крыла. В строении синформы крылья погружаются к ядру складки, в строении антиформы – погружаются от свода (ядра) складки. При сопряженном, параллельном простирании складчатых деформаций крылья синформы являются продолжением крыльев соседней антиформы.
Купол (куполовидное поднятие) – изометричная, в плане, антиформная структура, соотношение продольной и поперечной осей которой близко к 1:1. Подобные структуры более характерны для плитного комплекса, в частности – диапировые купола. В некоторых случаях употребляется и для описания магматических и специфических образований («гнейсовые купола»).
Лакколит - гипабиссальное интрузивное тело грибообразных очертаний – верхняя поверхность выпуклая. Это конкордантное тело – поверхности интрузии, даже при многоярусном строении, залегают относительно согласно с залеганием вмещающих пород. Многообразие форм подобных интрузий определяется степенью асимметричности, многоярусности и развитием апикальных даек и апофизов.
Линза - форма локального геологического тела разнообразных очертаний, но чаще всего чечевицеобразной формы, выклинивающееся по всем направлениям. Очертания тела, соотношение его мощности и протяженности обусловлены происхождением этого геологического объекта. Среди осадочных образований они обычны в составе континентальных (аллювиальных) и прибрежно-морских пород.
Линеамент – линейные, прямые или дугообразные геоструктурные элементы земной коры, имеющие планетарное значение, появление и формирование которых на протяжении очень продолжительного времени обусловлено, в той или иной степени, глубинными разломами, выраженными в структуре земной коры и ее элементов. Направления развития этих структур на разных этапах может существенно различаться, известны инверсионные этапы развития этих элементов земной коры.
Линия восстания - условная линия, расположенная в плоскости поверхности слоя (кровли, подошвы) и направленная вверх по его воздыманию. Обычно не используется, традиционно при определении элементов залегания в полевых условиях и по геологической карте используется линия падения.
Линия простирания – условная линия равных гипсометрических отметок одной из поверхностей геологического тела (кровли, подошвы). Другими словами – это условная линия равного высотного положения любой из поверхностей слоя, с обязательным указанием этой поверхности (кровли, подошвы). Линия простирания обладает рядом важных свойств: - линии простирания всегда параллельны (в пределах выбранного участка или элемента структуры); - перпендикулярны проекции линии падения; - сечение линий простирания выбирается с учетом сечения горизонталей, масштаба карты и характера залегания описываемой поверхности; - количество линий простирания может быть бесконечным. Именно с определения положения линии простирания обычно начинается определение элементов залегания поверхностей на геологической (пластовой) карте. Построение линии простирания необходимо при определении направления падения поверхности слоя, установления азимута простирания и вертикальной мощности наклонного слоя.
Линия падения – условная линия, расположенная в плоскости поверхности слоя (кровли, подошвы) и направленная по его падению. При графических построениях, определении элементов залегания слоя по пластовой карте, линия падения расположена диагонально по отношению к линии простирания.
Лополит - гипабиссальное интрузивное тело воронкообразных очертаний – верхняя и часто нижняя поверхности вогнутые, обращены выпуклостью вниз. Это конкордантное тело – поверхности интрузии залегают относительно согласно с залеганием вмещающих пород. Часто подобные интрузии формируют многоярусные образования асимметричных очертаний.
массив – термин весьма широкого использования. В частности, он используется для обозначения участков выхода на земную поверхность образований фундамента (основания), относительно небольших по площади и изометричных по очертаниям, с локальным развитием маломощных элементов осадочного чехла. В этом отношении, термин «массив» практически синоним понятия «щит». При изучении подвижных складчатых областей и территорий эпиплатформенного орогенеза выделяют первичные и вторичные массивы. 
Маркирующий горизонт – слой, уверенно и однозначно выделяемый в составе комплекса осадочных образований и прослеживаемый по простиранию в пределах некоторого региона (района, участка). При этом он характеризуется: выдержанностью литологического состава, постоянным значением мощности, относительной синхронностью (одновозрастностью) и достоверно установленным стратифицированным положением в разрезе. До некоторой степени синонимами могут рассматриваться термины реперный и отражающий горизонт. Традиционно используются в практике геолого-съемочных работ, при построении структурных карт, при проведении геофизических площадных и скважинных исследований.
Меланж (тектонический) – в широком смысле - тектонические брекчии сложного построения и длительного формирования, развиты в зонах проявления глубинных разломов и крупных надвигов, тектонических покровов (чешуй). Структура и состав весьма разнообразны – это и глыбы, валуны и глинки трения и минеральные новообразования.
Местонахождение – геологический объект (естественный обрыв, карьерные и шахтные разработки, коммуникационные вскрыши), с доступными для непосредственного изучения интервалами пород, с которыми связаны находки фоссилий и/или минеральных агрегатов, горных пород.
Моноклиналь [от греч. monos – один, единственный и klinô – наклоняю (сь)] – простейшая форма деформированного залегания слоистых осадочных пород, при которой значительный по стратиграфическому интервалу и мощности комплекс горных пород характеризуется доминирующим наклоном (подъемом) в одном, общем направлении. Кроме того, самая обычная моноклиналь – это лишь элемент (крыло) какой либо складчатой структуры – положительной или отрицательной, так же характеризующийся однонаправленным погружением некоторого комплекс пород.
Мощность истинная (слоя) – кратчайшее расстояние, измеряемое по перпендикуляру, между поверхностями, ограничивающими данный слой (геологическое тело), то есть между подошвой и кровлей.
Мощность вертикальная – расстояние между кровлей и подошвой наклонно залегающего слоя, измеренная строго по вертикали. Используется по материалам бурения скважин и при определении параметров слоя графическим способом по геологической (пластовой) карте. В последнем случае – это первичный параметр, на основе пересчета которого определяется истинное значение мощности слоя.
Мощность видимая – интервал геологического тела, доступный для изучения и определения его параметров, когда известно, что одной (кровли или подошвы) или обеих поверхностей геологического тела не может быть установлено. Обычно используется при описании естественных или искусственных разрезов, для верхних (отсутствует кровля слоя) или нижних (не вскрыта подошва) их интервалов. Часто применяется при описании небольших картировочных расчистках, где не вскрываются поверхности слоев.
Мульда [от нем. Mulde – букв. - корыто, лохань] – округлая, изометричная отрицательная пликативная структура (синформа), обычно характеризующаяся пологим залеганием слоев и небольшими амплитудами.
Мульда межкупольная – изометричная или овально-вытянутая отрицательная структура (синформа) небольших размеров, расположенная между сопряженными куполами. Формирование межкупольных мульд сопряжено с развитием куполов, что выражается как в увеличении мощности одновозрастных образований именно в мульдах, так и в уменьшении содержания в накапливающихся здесь осадков терригенной составляющей. В мульде прослеживается максимально полный, по стратиграфическому объему и по мощности, разрез осадочных отложений по сравнению с участками куполов. Обычно формирование межкупольных мульд приводится в качестве примера конседиментационного развития пликативных структур.
Мульда дизъюнктивная – дизъюнктивная сублинейная или изометричная атектоническая структура, формирующаяся в центральных частях открытых солевых куполов за счет неравномерного проседания, по системе сместителей, центральных блоков купола. В плане, центральные блоки мульды, перекрывающей свод купола, сложены молодыми отложениями, а блоки по периферии свода купола сложены значительно более древними образованиями. В вертикальном разрезе дизъюнктивная мульда напоминает сложный ступенчатый грабен. Но следует помнить, что происхождение этой дизъюнктивной структуры обусловлено экзогенными процессами – в частности, активным растворением галогенной толщи в сводовой части при росте открытого соляного купола и последующим проседанием пород, при этом разломы явно не прослеживаются уже в ядре купола, сложенного галогенной толщей.
Надвиг – разрывная деформация, характеризующаяся пологим наклоном сместителя, обычно менее 45°, по которому висячий блок (аллохтон) приподнят и надвинут на подстилающее основание (автохтон). Поскольку перемещение происходит преимущественно в горизонтальной плоскости и в той или степени – в вертикальной плоскости, то данное нарушение описывается параметрами амплитуды вертикального и горизонтального перемещения. Горизонтальные перемещения достигают сотен метров и иногда до нескольких километров. Данные дизъюнктивные нарушения сопряжены с формированием опрокинутых и лежащих складок, которые приурочены к зонам передовых складчатых сооружений, надвинутых на участки внутреннего предгорного прогиба.
Некки – округлые и овальные трубообразные и узкоконические секущие тела, выполненные лавой или пирокластическими образованиями. Представляют собой сохранившиеся, иногда отпрепарированные, жерловые аппараты вулканов, по которым происходило поступление магмы на поверхность. Наиболее часто описываются трещинные и очаговые некки. Распространение трещинных вулканов приурочена к формировавшимся разрывным деформациям, что предопределяло линейные очертания некков.
Обнажение – термин, широко используемый в полевой геологии, обозначающий вскрытый горными выработками или естественными природными процессами (оврагами, оползнями, реками и т.д.) участок земной поверхности (обрыв, карьер), где доступно непосредственное изучение горных пород. В практике геолого-съемочных работ часто используется термин более широкого содержания - «точка наблюдения».
Орогенез – геотектонические движения стрессового характера, приводящие к формированию складчатых горных сооружений, сопряженных с развитием надвиговых сооружений. Рассматривается как одна из завершающих стадий геотектонических циклов (этапов) в развитии подвижных поясов, обуславливающая консолидацию их сегментов в качестве элементов континентальной коры. Геотектонические процессы отличаются интенсивностью, значительными подвижками вертикальной и горизонтальной направленности, происходившими стадийно на протяжении относительно короткого времени, в сравнении с продолжительностью собственно геотектонического этапа.
Осевая поверхность (структуры, магматического тела) – поверхность, проходящая через максимальные (минимальные) отметки перегиба слов слагающих складку, другими словами – это поверхность, которая делит угол складки пополам. В практике геолого-съемочных работ и графических построений почти не используется.
Ось складки (осевая линия складки) – линия пересечения осевой поверхности с поверхностью рельефа или выбранной горизонтальной плоскостью. Обычно применяется проекция осевой линии на плоскость геологической или структурной карты. Наиболее часто используемая характеристика структур. В частности, по пространственному положению осевой линии устанавливается ориентация структур (азимут простирания структуры). Положение осевой линии в плане, на карте, показывает особенности строения пликативных структур, степень их прямолинейности или изогнутости.
Периклиналь - элемент антиформной структуры, описываемый в плане, окончание, замыкание структуры, что соответствует замку складки (перегиб слоев, слагающих структуру), где шарнир складки погружается в направлении от свода. Обычно в составе структуры выделяется две периклинали, которым присваиваются имена собственные или в соответствии с пространственным положением. Пример: северо-восточная периклиналь.
Плакантиклиналь – положительные линейные, прямые или изогнутые, резко асимметричные структуры в составе плитного комплекса с относительно плавными периклиналями. Залегание слоев в пределах пологих крыльев измеряется минутами и первыми градусами, а в пределах крутых – до 35 – 45 градусов. Таким образом, в поперечном разрезе могут представлять собой асимметричные коробчатые структуры или сложную флексуру, с различным направлением паления крыльев. В пределах плакантиклинали может быть выделена гирлянда локальных брахиантиклиналей.
Пласт - геологическое тело, характеризующееся однородным и выдержанным литологическим составом, ограниченное субпараллельными поверхностями, обычно выделяющееся в толще вмещающих пород специфическими чертами (составом, текстурой и т.д.). Среди пород осадочного происхождения часто используются выражения «пласт каменного угля», «пласт глауконитового песчаника». В широком понимании термин «пласт» свободного пользования, синоним понятия «слой».
Платформа (от франц. plat – плоский и forme – форма) - обширный относительно малоподвижный, в отношении локальных вертикальных перемещений участок земной коры, характеризующийся двух - трехъярусным строением. Нижний этаж (ярус) – фундамент, у древних платформ – кристаллический, у эпипалеозойских плит – складчатый; средний этаж – переходный (авлакогенный); верхний этаж – осадочный чехол (плитный комплекс). Наиболее характерен равнинный или платообразный тип рельефа. Пример: Восточно-Европейская платформа, Скифская плита.
Плита – элемент платформ, представляющий собой очень обширную по площади относительно отрицательную структуру – по сравнению со щитами и массивами этой же платформы. Это наиболее позднее по времени формирования и гипсометрически наиболее высоко залегающее образование в структуре платформы, располагающееся над фундаментом и, если имеет место быть, тафрогенным комплексом. Выполнена преимущественно осадочными породами, реже и локально распространены эффузивные образования, которые слабо дислоцированы вследствие вертикальных подвижек блоков фундамента в виде антеклиз и синеклиз, впадин и валов и т.д., составляющие в целом плитный комплекс. Термин «плита» традиционно используется и при выделении соответствующих элементов эпипалеозойских платформ (Скифская плита), с целью избежания синонимического описания этих структур было предложено определение «койлоген», которое не прижилось в практике геологических исследований. Пример: в составе Восточно-европейской платформы – Русская плита.
Плитный комплекс (осадочный чехол) – комплекс осадочных и реже – эффузивных образований, преимущественно сформированных в пределах обширных эпиконтинентальных бассейнов седиментации, распространявшихся по территории платформ. Породы, слагающие плитный комплекс отличаются, в целом, выдержанным литологическим составом и относительно небольшими мощностями одновозрастных пород: обычно это первые десятки метров и реже сотни метров для образований одного яруса. Слои осадочных пород слабо дислоцированы в обширные пологие структуры (синеклизы, антеклизы), локально проявлены разрывные нарушения и линеаменты. Формирование плитного комплекса в пределах древних платформ прослеживается с начала раннего протерозоя, а пределах эпигерцинских плит – с начала ранне- или среднеюрского времени. В составе плитного комплекса выделяются обособленные структурно-формационные комплексы, развитие и площадная приуроченность которых обусловлена этапностью формирования окружающих платформу подвижных поясов.
Поверхность стратиграфического несогласного залегания – поверхность в нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, морфология и структура которой, состав пород залегающих непосредственно на ней, свидетельствуют о выпадении из разреза некоторого интервала пород (осадков), формирование которых могло бы происходить на протяжении некоторого времени. Выделение данной поверхности и связанных с ней вышележащих образований свидетельствует об отсутствии овеществленной, породной, информации о событиях некоторого временного интервала, которые требуется восстановить. В качестве первичных признаков поверхностей стратиграфических несогласий могут рассматриваться данные полевых литологических, палеонтологических и тафономических наблюдений. Пример: в северо-западной части г. Саратова сантонские мергели залегают на верхнесеноманских песках и алевритах, то есть в разрезе отсутствуют образования туронского и коньякского ярусов.
Поверхность локального (местного) стратиграфического несогласного залегания – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, развитая в пределах небольшой по площади территории: в своде локальной положительной структуры, длительно существовавшей прибрежной полосы и т.д. Обычно характеризуется и непродолжительным временем формирования, на протяжении зоны или подъяруса. Локальные несогласия наиболее характерны для пликативных структур конседиментационного развития, в частности, диапировых куполов.
Поверхность регионального стратиграфического несогласного залегания – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, распространенная в пределах обширных территорий, структур первого порядка в составе плитного комплекса (антеклиз и синеклиз). Перекрывающие поверхность несогласия образования со значительным эрозионным срезом залегают на породах разного возраста, отражая тем самым существовавший к этому моменту структурный план территории. Формирование поверхности регионального несогласия свидетельствует о значительных, по площади проявления, и часто продолжительных во времени, геотектонических подвижках составных элементов платформ и подвижных областей. Пример: в пределах правобережного Поволжья отчетливо прослеживаются поверхности регионального несогласия в основании как сантонских, так и кампанских пород.
Поверхность глобального стратиграфического несогласного залегания – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, распространенная в пределах многих акваторий Мирового океана, климатических поясов и палеогеографических областей. Формировании поверхностей глобального распространения объясняется событиями планетарного масштаба, в частности, раскрытием новых океанических впадин и таянием ледниковых шапок. Время формирования подобных поверхностей обычно определяется на уровне зоны и подвека, проявление этих поверхностей и связанных с ними образований весьма разнообразно в пределах существовавших структурно-формационных зон. Пример: предтуронская поверхность осадконакопления в пределах Европейской палеобиогеографической области, предсреднеюрская поверхность осадконакопления на юго-востоке Русской плиты.
Поверхность стратиграфического несогласия параллельная, явная – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, при которой поверхности слоев залегающих ниже поверхности несогласия и залегающих выше ее – параллельны. При этом литологический состав нижележащих и перекрывающих образований отчетливо различается по литологическому составу. На геологической карте не прослеживается, показано в литологической колонке. Пример: на черных глинах (альбский ярус) залегают белые мергели (туронский ярус).
Поверхность стратиграфического несогласия внутриформационная (скрытая) – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, при которой поверхности слоев залегающих ниже поверхности несогласия и залегающих выше ее – параллельны, но при этом литологический состав этих пород один и тот же или очень близок. Формирование данной поверхности несогласия свидетельствует о его кратковременности и, обычно, локальности, что не приводило к изменению процессов седиментогенеза за время перерыва в осадконакоплении. На геологической карте не прослеживается, показано в литологической колонке. Выделяется на основании детальных литологических и палеонтологических исследований.
Поверхность географического стратиграфического несогласия – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, и при этом значение угла падения вышележащих пород отличается от залегания нижележащих на значение в величину первых градусов. При этом для данного комплекса пород характерно одно и тоже значение азимута падения. Обычно прослеживается на большом протяжении в пределах крыльев крупных платформенных структур – синеклиз и антеклиз. Пример: нижележащий комплекс среднеюрских пород залегает под углом 7 градусов, а перекрывающие нижнемеловые образования залегают под углом в 9 – 10 градусов, при сохранении одного и того же азимута падения.
Поверхность азимутального стратиграфического несогласия – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, и при этом значение азимута падения вышележащих пород отличается от соответствующего залегания нижележащих образований. В этом случае, обычно, значение угла паления ниже- и вышележащего комплексов изменяется в незначительных пределах.
Поверхность углового стратиграфического несогласия – поверхность в доказано нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, и при этом значения и угла падения и азимута падения вышележащих пород существенно отличаются от соответствующих параметров пространственного положения нижележащих слоев горных пород.
Поверхность структурного стратиграфического несогласия – поверхность в ярко выраженной нарушенной нормальной стратиграфической последовательности напластования осадочных пород, развитие которой подчеркивается существенными различиями в структурном плане и вещественном составе пород комплекса образований развитого выше несогласия и выделяемого ниже его. Эти поверхности несогласия формируются в моменты перестройки структурного плана обширных регионов, то есть они региональные по масштабу, и перерыв в осадконакоплении происходил на протяжении длительного времени. Формирование подобных поверхностей несогласия свидетельствует о продолжительных процессах разрушения ранее сформированных сооружений и начале некоего нового этапа в геологической истории данной территории. Именно поэтому выделение этих поверхностей несогласий является одним из признаков установления структурно-формационных комплексов в структуре геоструктурных элементов земной коры.
Поверхность стратиграфического согласного залегания – поверхность в непрерывной последовательности осадков (пород), выбранная для выделения подошвы вышележащего слоя (кровли нижележащего) на основании тех или иных палеонтологических, литологических или геофизических исследований. Выделение данной поверхности свидетельствует о непрерывном процессе седиментации, о том что каждый момент геологического времени овеществлен в данном разрезе и не утерян в ходе последующих процессов.
Поднятие – положительная, относительно изометричная пликативная структура, отчетливо выраженная как таковая в пределах некоторой структурной области, территории. Термин очень широкого использования, в том числе и в качестве геоморфологического определения.
Подошва слоя (пласта) - стратиграфически более древняя, нижняя поверхность, ограничивающая слой (пласт) и с положением которой связывается начало нового и/или иного осадконакопления. У горизонтально залегающих слоев, в ненарушенном положении, подошва расположена гипсометрически ниже кровли на значение мощности этого слоя.
Продольная ось - длинная ось линейных и брахиформных пликативных структур, положение и протяженность которой определяется по одной из поверхностей одновозрастных пород слоя, слагающих замки (периклиналь или центриклиналь) данной структуры. В частности, по соотношению протяженности продольной и поперечной осей построена одна из классификаций пликативных структур в горизонтальной плоскости.
Прогиб – линейная отрицательная структура в составе плитного комплекса, обычно крылья пологие, угол наклона увеличивается ближе к своду. Слои осадочных пород, слагающие прогиб, отличаются от одновозрастных образований в пределах сопряженных положительных структур большей мощностью, большей стратиграфической полнотой разреза и, обычно, они сформировались  в относительно глубоководных условиях. По взаимоотношению к структурному плану предшествующих геологических эпох, прогибы рассматриваются как наложенные и унаследованного развития. Пример: унаследованный Рязано - Саратовский прогиб, наложенный Ульяновско – Саратовский прогиб.
Прогиб компенсированный - прогиб, в котором скорость осадконакопления соответствует динамике погружения основания, то есть батиметрический или гипсометрический уровень осадконакопления в пределах данной структуры на протяжении некоторого временного интервала (века, эпохи) сохранялся постоянным или изменялся в незначительных пределах.
Прогиб некомпенсированный - прогиб, в котором на протяжении некоторого времени динамика погружения основания значительно превышала скорость осадконакопления, при этом батиметрический (гипсометрический) уровень осадконакопления на протяжении этого времени непрерывно или с небольшими перерывами понижался. Обычно это выражается в сокращении мощности и состава осадков, накапливающихся здесь.
Поперечная ось – короткая ось линейных и брахиформных пликативных структур, определяемая по одной из поверхностей одновозрастных пород слоя, слагающих крылья данной структуры. 
Проекция линии падения – условная линия, отображающая положение (проекцию) линии падения на выбранную горизонтальную плоскость, и перпендикулярная линии простирания. По пространственному положении проекции линии падения устанавливают значение азимута падения поверхности слоя (тела).
Разрывные нарушения (дизъюнктивные деформации, разломы, разрывы) - нарушения геологических тел, связанные с появлением некой плоскости смещения (собственно – сместителя, разлома), по которой происходит разрыв их сплошности и перемещению отдельных блоков (частей) в горизонтальной и/или в вертикальной плоскости на ту или иную величину амплитуды. Разрывные нарушения не приводящие к заметному нарушению сплошности слоя и перемещению его поверхностей, определяются как трещины. Пространные характеристики дизъюнктивных нарушений, так же как и любого геологического тела, описываются элементами залегания и дополнительными параметрами (амплитуда вертикального и горизонтального перемещения). При наклонном положении сместителя блок, расположенный над ним, называют висячим, а расположенный под ним - лежачим. Амплитуда, замеренная по поверхности сместителя, называется полной, а определяемая в вертикальной или горизонтальной плоскости между бывшими смежными точками - соответственно вертикальной или горизонтальной. К простым дизъюнктивным нарушениям относят разнообразные сбросы и взбросы, сдвиги и надвиги, обычно образованные по одному сместителю. Системы разломов формируются многими, обычно субпараллельными (синхронными) сместителями и отличаются сложным построением – горсты и грабены, ступенчатые и клавишные, кольцевые и радиальные системы. Дополнительная характеристика разрывных нарушений связывается их взаимоотношением с нарушаемыми геологическими телами. По происхождению преобладают тектонические разрывные нарушения, но многообразны и атектонические формы разломов, которые известны в составе диапировых куполов и дизъюнктивных мульд, оползневых тел и т.д.
Раздвиг - разрывное нарушение, образующееся при раздвигании крыльев, бортовых участков трещины в направлениях, перпендикулярных к ее простиранию, вследствие чего увеличивается зияние между расходящимися блоками. Амплитуда раздвига может достигать десятков метров и более. К зонами раздвигов приурочено распространение одиночных даек и дайковые пояса (поля).
Регрессия [от лат. regression – обратное движение, отход] – процесс сокращения площади (отступания) эпиконтинентальных морских бассейнов, обусловленное поднятием суши, опусканием дна локальных водоемов или уменьшением объёма водной массы в океане (например, во время ледниковых эпох). Регрессии неоднократно происходили в геологической истории, часто совпадая с эпохами горообразования.
Рифт – линейная, протяженная или состоящая из субпараллельных коротких структур, вытянутая на сотни и тысячи километров зона раздвига, морфологически разнообразно представленная, в зависимости от приуроченности к планетарным сегментам литосферы (внутриконтинентальные, внутриокеанические и периконтинентальные рифты). В центральной части рифта – значительное узкое погружение в рельефе и в структурном плане территории, что выражено в виде формирования современных впадин по серии субпараллельных разломов грабенообразного типа. С рифтами всегда сопряжены активные проявления вулканизма и повышенной сейсмичности. По первоначальному содержанию термин «рифт», английский по происхождению, является синонимом распространенного немецкого термина «грабен».
Свод – крупная субизометричная пологая положительная структура осадочного чехла в пределах антеклиз. В пределах свода иногда возможно обособление нескольких обособленных приподнятых участков – вершин, отражающих обычно возвышенные блоки фундамента. Другими словами - это гипсометрически самая высокая часть крупной положительной пликативной структуры, к тому же сохранившийся от разрушения. Пример: Павловский свод Воронежской антеклизы, Токмовский свод Волго-Уральской антеклизы.
Сброс – разрывное нарушение с углом сместителя менее 45°(пологий сброс), в пределах 45-80° (крутой сброс) и более 80° (вертикальный сброс), при котором опущенный блок сложен наиболее молодыми образованиями, а приподнятый (лежащий) блок сложен более древними образованиями. В опущенном блоке гипсометрическое положение одновозрастных геологических тел ниже, чем в приподнятом блоке. При анализе сброса в поперечной вертикальной плоскости прослеживается зияние – разрыв в горизонтальной плоскости поверхностей геологических тел. То есть, при значительных значениях амплитуды сброса образуются участки разреза, где одновозрастные слои (тела), выделенные в опущенным и лежащем блоке, отсутствуют. При формировании сброса преобладают вертикальные перемещения. В строении листрических сбросов наклон сместителя выполаживается с глубиной. Вариации морфологии сброса определяются отношением к нарушаемым геологическим телам (слоям), протяженностью, амплитудой и т.д. При развитии серии субпараллельных сбросов выделяется структура «ступенчатый сброс».
Сдвиг - разрывное нарушение, вдоль сместителя которого крылья (блоки) перемещаются в горизонтальном или близком к горизонтальному направлении. Сдвиги бывают локальными, с небольшой амплитудой смещения, и региональными, с амплитудой, достигающей сотен километров.
Седловина – структурная форма, расположенная в зоне сопряжения двух положительных и двух отрицательных структур и имеющая в плане вид седла. Во взаимно перпендикулярных разрезах через седловину и сопряженные структуры, седловина отображается как пологая синклиналь, а в поперечном сечении - как пологая антиклиналь.
Силлы – гипабиссальные конкордантные интрузивные пластообразные тела, обычно расположенные субпараллельно поверхностям вмещающих слоев. Силлы обычны в пределах распространения трапповой формации и в пределах зон активной вулканической деятельности. В некоторых случаях силы образуют очень значительные по площади образования, многоярусные в вертикальной плоскости. Обычно пологое залегание силлов, но при последующей деформации вмещающих толщ, они так же приобретают более сложные очертания.
Синформа - пликативная отрицательная структура, деформация, слоев в виде их изгиба (перегиба) выпуклостью вниз, характеризующаяся рядом признаков: - центральная часть структуры (ядро) сложена относительно молодым комплексом образований, чем крылья и периклинали; - слои, слагающие крылья структуры сложены более древними породами, которые погружаются по направлению к своду. Свод обычно расположен гипсометрически ниже ядра складки. Термин широкого общего употребления в отношении многих отрицательных пликативных деформаций, без рассмотрения особенностей сложения складок. Определение «синформа» применяется при описании сложных перевернутых складок или когда стратиграфическая последовательность слоев, слагающих складку, достоверно не установлена.
Синеклиза [от греч. syn – вместе и enklisis – наклонение] - крупная субизометричная и обычно очень пологая отрицательная структура в составе осадочного чехла. Синеклиза обычно характеризуется небольшими значениями амплитуды, постоянством мощности и литологического состава пород ее слагающих. Это структура первого порядка в структуре плит. Пример: Московская синеклиза, Мезенская синеклиза.
Синклинорий - крупная линейная складчатая, в целом, отрицательная структура, протяженностью до нескольких тысяч километров при ширине в первые десятки и сотни километров. Это структура первого порядка в пределах горно-складчатых сооружений и складчатых областей. Синклинории представляют собой сложную систему сопряженных пликативных и дизъюнктивных структур, составляющих выход в центральных ее частях наиболее молодых образований, иногда сопряженных с наложенными или унаследованными впадинами. Пример: Магнитогорский синклинорий, Зилаирский синклинорий.
Синклиналь – общее понятие для синформных (отрицательных) пликативных структур, без требований по уточнению размеров и морфологии структуры, ее элементов. Центральную, внутреннюю часть этой складки (ядро) слагают относительно молодые отложения, в сравнении с более древними образованиями, слагающими крылья структуры. Ядро синклинали расположено гипсометрически выше ее свода и моноклинали, слагающие крылья и центриклинали структуры, наклонены к ее своду.
Складчатые (пликативные) деформации (складки) – нарушенное залегание осадочных пород, первично формировавших субпараллельно залегающие слои, приводящее к возникновению волнообразных изгибов горных пород без нарушения их сплошности. Образование складок обусловлено проявлением эндогенных и экзогенных процессов. В основе формирования большинства пликативных структур тектонические подвижки стрессового характера - сжатия в пределах подвижных поясов и вертикальные перемещения блоков фундамента в пределах платформ (плит). Простейшими пластическими деформациями слоев являются флексуры, а претерпевшими сложную историю деформаций – опрокинутые и ныряющие антиклинали, часто нарушенные продольными и поперечными разломами.
Слой – первичный элемент осадочных толщ. Геологическое тело субплоской, плитообразной формы, в вертикальной плоскости, сложенное на всем протяжении одновозрастными осадочными породами и ограниченное двумя разновозрастными поверхностями осаждения (подошвой и кровлей). Литологический состав слоя по простиранию может быть изменчив, отражая особенности структурно-формационной зональности в бассейне седиментации. Термин «слой» рассматривается синонимом термина «пласт», в широком понимании.
Стратиграфия [от латинского stratum - слой] - раздел геологии, занимающийся изучением последовательности залегания и взаимоотношений слоёв и толщ горных пород во времени и в пространстве, установлением их относительного и абсолютного возраста.
стратиграфическое подразделение (стратон) — это совокупности горных пород, составляющих определенное единство и обособленные по признакам, позволяющим установить их пространственно-временные соотношения, т. е. последовательность формирования и положение и стратиграфическом разрезе. Основные стратиграфические подразделения имеют геосистемную природу, поскольку отражают этап в развитии геосферы в целом или ее участка с учетом эволюции био-, гидро- и атмосферы. В структуре международной стратиграфической шкалы наиболее детальные стратиграфические подразделения на уровне яруса и подъяруса, реже – биозон. Наиболее используемые стратоны в структуре местной стратиграфической схемы - свита и толща.
Структура инверсионная (инверсионного развития) – пликативные и разрывные структуры, испытывавшие на протяжении истории своего развития смену знака доминирующих движений при ее формировании. В структуре платформ в вендское время формировались отрицательные структуры – авлакогены, которые в позднем мезозое и особенно в позднем кайнозое испытали инверсионные подвижки и на месте авлакогенов и палеозойских прогибов сформированы сложные валы. Пример: Доно-Медведицкий вал.
Структура «битой тарелки» - диапировый купол, открытый или закрытый, сводовая часть которого осложнена многочисленными сочетованными разрывными нарушениями, составляющими системы разломов концентрической и радиальной ориентации по отношению к своду купола, и осложненные многими радиальными оперяющими разломами и трещинами. В центральной части солевых диапиров часто формируется дизъюнктивная мульда.
Структуры конседиментационного развития – пликативные и разрывные структуры, формирование которых происходило в условиях непрерывного осадконакопления. Обычно формирование подобных структур прослеживается благодаря изменению мощности слоев, слагающих эти структуры – в своде положительных структур мощности сокращены и проявлены поверхности несогласий, а в сводах отрицательны структур мощность этих слоев возрастает. Характерна и фациальная изменчивость литологического состава одновозрастных отложений: в пределах сводов антиформ это преимущественно терригенные породы или породы смешанного состава, а в сводах синформ – это обычно карбонатные или глинистые породы.
Структура наложенная – моноклинальная или пликативная, чаще отрицательная, структура, развивающаяся по сформированному ранее структурному, дислоцированному комплексу, но при этом формирующийся новый структурный план не соотносится со структурами нижележащего комплекса. Пример: Ульяновско-Саратовский прогиб, формировавшийся в позднем мезозое и раннем кайнозое, наложен на Токмовский свод Волго-Уральской антеклизы. Традиционным примером является соотношение плитного комплекса и фундамента древних платформ.
Структура погребенная – пликативная или разрывная структура, которая явно не прослеживается на земной поверхности и не выражена как таковая по верхним структурно-формационным комплексам вследствие ее перекрытия более молодыми образованиями или структурами, в том числе и по тектоническим надвигам.
Структуры постседиментационного развития – пликативные и разрывные структуры, формирование которых происходило уже после завершения осадконакопления и формирования пород слоев, слагающих эти структуры. Слои пород, участвующие в строении этих структур отличаются как выдержанностью значений мощности на всем их простирании и в пределах разных элементов структур, так и постоянством литологического состава одновозрастных пород.
Структура унаследованная (унаследованного развития) – пликативные и разрывные структуры, формирование которых на протяжении длительного времени и в разные геотектонические этапы происходило с сохранением знака и направленности движений, возможно, с изменением их интенсивности. В пределах платформ, в фундаменте формировались разрывные отрицательные структуры – авлакогены, (Днепрово - Донецкий авлакоген), в позднем палеозое к ним было приурочено формирование так же отрицательной структуры – Днепрово - Донецкой впадины, а в мезозое здесь же развивалась широкая и пологая синформа – Украинская синеклиза. В широком смысле используются как синонимы определения сквозных, штамповых и отраженных структур.
Структурно-формационный комплекс – термин широкого использования, изначально не несущий иерархической, ранговой нагрузки при геологическом описании и структурно-тектоническом районировании территории исследований. Представляет собой совокупность горных пород, объединяемых в единый комплекс общностью структурного плана, который они составляют, и парагенетически обусловленной последовательностью, набором горных пород, наличием поверхностей значительных стратиграфических несогласий, отделяющих от подстилающих и перекрывающих комплексов. Формирование структурно-формационных комплексом отражает содержание событий и процессов, происходивших на данной территории на протяжении некоторых законченных этапов ее геологической истории. Структурно-формационный комплекс – это общее, широкое понимание более содержательных и структурированных понятий «структурный этаж», «структурный ярус» и т.п.
Складчатые комплексы и их аналоги в платформенных чехлах охватывают несколько геологических систем, имеют широкое распространение и разделены крупными несогласиями (например, каледонский складчатый комплекс, нижнепалеозойский комплекс осадочного чехла древней платформы).
Структурный этаж - комплексы горных пород, объединяемые общностью структурного плана, который они составляют, наличием поверхностей значительных стратиграфических несогласий, отделяющих от подстилающих и перекрывающих, если есть, комплексов. То есть породы одного комплекса осложнены сопряженными пликативными структурами единого построения и взаимосвязанными, обычно синхронными, разрывными нарушениями. При этом вещественный состав осадочных пород и их мощность отражают некоторую последовательность, этапность в развитии древнего бассейна (территории), учитывая развитие магматических тел определенного состава и морфологии и степень проявления метаморфических изменений. Обычно структурный этаж соотносится с тем или иным этапом или фазой тектогенеза в геологическом развитии рассматриваемой территории. Поэтому, структурные этажи представляются разноранговыми образованиями. Часто, при структурном или тектоническом анализе территории, удобнее использовать понятие «структурно-формационный комплекс». Так в строении платформ обычно выделяется три этажа – фундамент, кристаллический или складчатый, переходный или тафрогенный и плитный комплекс (осадочный чехол).
Структурный подэтаж (ярус) – соподчиненный элемент, часть структурного этажа в составе складчатой области или платформы (плиты, фундамента). Отличается региональным распространением и меньшим стратиграфическим объемом пород его слагающих. Отделяется от подстилающих и перекрывающих комплексов поверхностью углового несогласия, перерывом или резкой сменой типа седиментогенеза. Например, среднедевонский – нижнеюрский или среднеюрский - миоценовый комплексы платформенного чехла Восточно-Европейской платформы. В геологической литературе, в том числе и учебной, желательное единство в понимании структурных этажей и в использовании относящихся к ним терминов отсутствует. В частности, использование понятия «структурный ярус» некоторые исследователи считают нежелательным, рассматривая понятия «структурный этаж» и «структурный ярус» в качестве синонимов.
Схема – условное, часто внемасштабное или выполненное в мелком масштабе, графическое построение, представляющее общее, часто – авторское, видение по взаимоотношению геологических тел (структур или процессов) в пределах некоторого региона в горизонтальной или вертикальной плоскости. Например: структурно-тектоническая схема, схема размещения проявлений, схема взаимоотношений четвертичных образований и коренных пород в пределах листа.
Тектогенез – проявления геотектонических процессов планетарного масштаба, выраженные в той или иной степени и относительно одновременно в пределах существующих геоструктурных зон и областей: в пределах платформ (эпейрогенические движения, эпейрогенез) и в пределах подвижных поясов (орогенические движения, орогенез). Циклическое, необратимое развитие земной коры от формирования первичной океанической коры до увеличения площади континентального сектора коры, которое соотносится с известными значительными геотектоническими этапами: байкальским, каледонским, герцинским и т.д.
Тектоника (геотектоника) [от греч. tekonikos – строительство] – научно – практическое направление геологических исследований, изучающее структуру земной коры и её изменения под влиянием геодинамических процессов, подвижек и деформаций, связанных с развитием Земли на протяжении геологической истории.
Тектонический покров – понятие широкого использования при рассмотрении горизонтальных перемещений участков земной коры, как дальнейшее развитие разрывных нарушений, без уточнения особенностей взаимоотношений структурного плана перемещаемых (аллохтонных) и консервативных (автохтонных) блоков. Иногда используется как синоним аллохтонного блока. При рассмотрении сложных систем с широким площадным развитием надвигов используются определения «тектонические пластины» и «тектонические чешуи» и т.д.
Толщина – термин, широко используемый в последние годы в практике поисковых и разведочных работ на нефть и газ, при построении комплектов структурных и палеоструктурных карт, карт «мощностей» на основе использования данных бурения, когда не всегда достоверно определены параметр слоев – истинная или вертикальная мощность и т.д. До некоторой степени термин рассматривается в широком смысле как синоним понятия «вертикальная мощность».
Трансгрессия [от лат. transgression - переход, передвижение] - продвижение морских бассейнов в пределы континентальной или островной суши под влиянием нисходящих тектонических движений земной коры или вследствие планетарного перемещения водных масс. Процесс относительно быстротечный в пределах некоторого региона, на протяжении века и подвека, и приводит к постепенному увеличению глубины бассейна и площади его акватории. В общем случае развитие этих явлений, увеличение глубины и площади бассейна приводит к преобладающему карбонатонакоплению в пределах бассейна седиментации. Процесс противоположный трансгрессии называется регрессией.
Трапп [швед, troppar — ступени лестницы] — термин, употреблявшийся в Скандинавии для обозначения темных плотных магм, с характерной ступенчатой отдельностью (базальтов, порфиритов, диабазов и т. д.). В настоящее время геологическое содержание термина используется главным образом для обозначения основных эффузивных пород, с подчиненным развитием интрузивных образований, развитых на платформе (трапповая формация).
Трещина – дизъюнктивное нарушение сплошности слоев (геологических тел) не сопровождающееся смешением поверхностей слоя (тела) в любой плоскости.
Трубки взрыва (диатремы) - вертикальные субинтрузивные тела трубообразных и узко воронковидных очертаний в вертикальной плоскости. Преимущественно приурочены к этапам широкого формирования образований трапповой формации, прогрева участка платформы, при прорыве перегретых растворов, обогащенных газовой составляющей, и воздействии значительного давления. Обычно выполнены брекчевидным вулканогенным материалом и обломками вмещающих пород.
Угол падения – максимальный вертикальный угол, заключенный между линией падения, находящейся в плоскости слоя, и проекцией линии падения на горизонтальную плоскость. Именно при нахождении максимального угла падения поверхности слоя в полевых условия, с помощью компаса, устанавливается положение истинное положение линии падения. При графических построениях, определении элементов залегания поверхности слоя по пластовой (геологической) карте, угол падения определяется между линией простирания и линией падения.
Угол складки – угол при вершине (угол замка) пликативных структур. Определяется по углу, образованному поверхностями, продолжающими крылья складки. На основании градации значений угла замка разработана одна из классификаций пликативных структур (острые – готические, пологие, тупые – сундучные).
Фазы тектогенеза - относительно кратковременные и относительно локализованные (региональные) проявления процессов складкообразования, орогенеза или эпейрогенеза. Обычно названия фаз связывается с регионом, где по проявлениям тектогенеза, поверхностям несогласного залегания, той или иной дислоцированности ранее сформированных образований. Обычно многочисленные фазы тектогенеза составляют содержание крупных геотектонических этапов – герцинского, альпийского и т.д.
Факолит – интрузивные гипабиссальные конкордантные тела, отличающиеся сложным линзовидным строением, что обусловлено обычным положением факолитов в сводовых частях антиформных структур. С одной стороны, они порой выполняют близ сводовые полости между слоями осадочных пород, а с другой – их форма часто обусловлена и последующей деформацией вмещающей структуры. То есть, формирование факолитов и складчатых деформаций порой происходило одновременно.
Флексура – коленообразный изгиб слоев, обычно залегающих горизонтально или моноклинально, порой слагающих крылья крупных пликативных структур. По соотношению наклона приподнятого и опущенного крыльев, смыкающего крыла (узла флексуры) выделяются согласные и несогласные флексуры. Также выделяют флексуры ступенчатые, постседиментационные и т.д.
Фундамент (основание платформы) – первичный, нижний структурный этаж (структурно-формационный комплекс) в структуре элементов континентальной коры - платформ (плит). В структуре древних платформ фундамент кристаллический, сформированный на ранних стадиях эволюции земной коры, на стадиях древнейших геотектонических этапов протекавших в архейское и раннепротерозойское время. Сложен преимущественно кислыми магматическими и метаморфическими образованиями, в том числе и первичными гнейсовыми куполами. Пример: Восточно-Европейская платформа. В структуре эпипалеозойских плит («молодых») фундамент складчатый, представляющий собой «корни» разрушенных горно-складчатых сооружений, сформированных как таковые на завершающих стадиях байкальского и герцинского этапов тектогенеза. Пример: Западно-Сибирская эпигерцинская (эпипалеозойская) плита. Выходы образований фундамента на поверхности прослеживаются в пределах щитов и массивов.
Холодный контакт – поверхность прилегания (облекания) осадочных образований к ранее сформированным магматическим телам. До некоторой степени поверхность прилегания отражает положение береговой линий или зоны формирования аккумулятивного рельефа в момент накопления вмещающих отложений. Термин практически не используется, так как в значительной степени описывается при характеристике поверхности залегания перекрывающих магматические тела пород.
Центриклиналь – элемент синформной структуры, описываемый в плане, окончание, замыкание слоев, слагающих структуру, соответствующий замку складки (перегиб слоев, слагающих структуру), где шарнир складки погружается в направлении свода (ядра). Обычно в составе структуры выделяется две периклинали, которым присваиваются имена собственные или в соответствии с пространственным положением.
Шарнир складки - линия пересечения осевой поверхности с подошвой или кровлей слоев слагающих складку в месте их перегиба (замка). Соответственно, возможно выделение стольких шарниров в складке, сколько слоев ее образует. Морфология шарнира характеризует форму складки в вертикальном сечении вдоль продольной осевой поверхности. Шарнир может быть горизонтальным или изогнутым, волнистым (ундуляция шарнира складки).
Шарьяж – дизъюнктивная структура, осложняющая лежащую или опрокинутую антиклиналь. При этом верхняя, обычно гребневидная часть, складки перемещена по субгоризонтальной или пологой поверхности надвига. Нижняя часть комплекса, основание, по которому происходило перемещение, рассматривается как аллохтонный блок (аллохтон), а верхний, перемещенный комплекс – аллохтонным блоком (аллохтоном).
Ширина выхода – расстояние между поверхностями слоя (геологического тела), в частности – кровле и подошвой, измеренное по карте или в полевых условиях, или по выбранной горизонтальной плоскости. Значение ширины выхода может варьировать очень значительно, что зависит как от мощности слоя и соотношения угла наклона земной поверхности и азимута, угла наклона рассматриваемого слоя. Ширина выхода вертикально залегающего слоя обычно равна собственно мощности слоя, максимальная ширина выхода у слоя, направление падения которого совпадает с наклоном склона и угол падения слоя чуть больше, чем угол наклона рельефа.
Ширина складки – расстояние между продольными осевыми линиями соседних (сопряженных) складок. Оно определяется либо по поверхности (кровле или подошве) определенного слоя, слагающего крылья этих структур (по геологической карте), или по выбранной стратоизогипсе (по структурной карте), значение которой известно и оконтуривающая эти структуры.
Шток - абиссальное или гипабиссальное дискордантное интрузивное тело. В плане отличается изометричными или овально-удлиненными очертаниями, обычно с почти вертикальным положением боковых поверхностей. По площадным параметрам меньше батолита, относительно небольшое, первые десятки километров.
Щит – относительно обширный участок, элемент платформы, в пределах которого образования кристаллического (складчатого) фундамента выходят на земную поверхность. То есть, на этих участках отсутствуют образования осадочного чехла, слагающие одноранговую со щитом структуру – плиту.
Эвстазия – процесс глобального повышения уровня вод Мирового океана, который обычно прослеживается по сокращению площади континентального сектора Земного шара, увеличению гумидности климата на протяжении нескольких эпох и даже периодов (позднепалеозойская эвстазия, позднемезозойская (позднемеловая) эвстазия). Лишь одним из проявлений эвстазии можно рассматривать доминирующее в бассейнах Мирового океана биогенное карбонатонакопление, во многом обусловленное значительным распространением продуцирующих карбонат морских организмов.
Элементы пликативных структур – составные элементы складок, пространственное положение и соотношение которых определяет морфологию, параметры и положение складки в пространстве. В строении большинства складок выделяется, в плане, два крыла, две центриклинали (периклинали), ядро, свод. Выделение элементов структуры, границ между ними, носит достаточно условный характер и предполагает привязку к поверхностям тех или иных слоев или стратоизогипс. Кроме того, при классификации пликативных деформаций использует много дополнительных параметров: угол замка, шарнир складки, осевую поверхность и ось складки и т.п.
Эпейрогенез – равномерные и относительно постепенные геотектонические движения крупных элементов континентальной земной коры (платформ, массивов), отчасти обусловленные их перемещениями в пространстве, происходящие на протяжении подвека, века или веков и находящие свое выражение в изменении площади занятой эпиконтинентальными бассейнами и континентальной сушей. Кроме того, подобные колебательные движения прослеживаются по взаимоотношению осадочных пород в непрерывных разрезах в виде трансгрессивных или регрессивных серий, в формировании поверхностей несогласного залегания и т.д.
Этапы (эпохи) тектогенеза – продолжительные по времени, выражавшиеся в различных проявлениях тектогенеза на территории большинства структурных элементов земной коры. Единый, направленный и стадийный процесс развития многих участков земной коры происходил на протяжении нескольких периодов, эр и даже более продолжительное время. Проявление этого явления весьма многообразны как в процессах седиментации и биотических событиях, сопровождались существенными геоструктурными преобразованиями, выражающиеся, в частности, в изменении соотношения океанического и континтального секторов земной коры. Периоды растяжения и/или погружения участков земной коры, обычно начинающие геотектонический этап, характеризуются формированием структур рифтового типа, усилением базальтоидного вулканизма и заполнением локализованных прогибов осадками, в том числе и осадочными глубоководными. В большей степени изучены и значительное внимание уделяется завершающим моментам геотектонического этапа, который связывается с общим воздыманием и стрессовым сжатием участков земной коры, с ранее накопившимися мощными образованиями осадочных и магматических образований, с формированием горно-складчатых сооружений, образованием взбросов и надвигов, перекрывающих предгорный прогиб и участки сопряженных платформ. Благодаря изучению тектонотипов, территориям где изучены завершающие проявления тех или иных геотектонических этапов, сами этапы носят наименования этих складчатых областей: байкальский этап, герцинский этап и альпийский этап и т.д.
Эскарп – уступ, термин иногда используется для определения структурного уступа, выраженного в структурном плане территории по тому или иному горизонту.
Этмолит - абиссальное дискордантное интрузивное тело, формирование которого может быть сопряжено с блоковыми подвижками по разломам, что придает этой интрузии, в вертикальной плоскости, воронкообразные очертания.
Ядро складки – элемент пликативной структуры – ее внутренняя, центральная часть. В составе антиформы ядро сложено наиболее древними породами, наклоненными от свода. В составе синформы ядро сложено наиболее молодыми породами, которые наклонены к своду.